PRiWZ.271.5.2016

Załącznik nr 2

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych**

**na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnicach**

**w ramach**

**„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D”**

**Zamawiający:**

Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

**1. Przedmiot zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego 9 -osobowego (8+1) samochodu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym z możliwością przewożenia min. jednej osoby na wózku inwalidzkim, zgodnie z poniższą specyfikacją:

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry techniczne, jakościowe, wyposażenie podstawowe i dodatkowe pojazdu wymagane przez Zamawiającego (min. – minimalne, max. – maksymalne)** |
| 1. | Rodzaj nadwozia typu: BUS/KOMBI |
| 2. | Rok produkcji: 2016 r. lub 2017 |
| 3. | Ilość miejsc: 9 |
| 4. | Rodzaj paliwa: diesel |
| 5. | Kolor - nie biały |
| 6. | Homologacja na samochód do przewozu osób niepełnosprawnych |
| 7. | Nadwozie przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym min. 1 na wózku inwalidzkim |
| 8. | posiadanie atestowanych mocowań do wózka inwalidzkiego do szyn w podłodze wraz z pasami bezpieczeństwa dla pasażera |
| 9. | pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów i kierowcy |
| 10. | najazdy aluminiowe, antypoślizgowe do wprowadzania wózka inwalidzkiego; |
| 11 | siedzenie składane w 2 rzędzie z prawej strony; |
| 12 | siedzenie łamane i składane w 3 rzędzie; |
| 13 | wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki; |
| 14 | minimalna pojemność skokowa silnika 1900 cm3; |
| 15 | minimalna moc silnika 110 KM; |
| 16 | manualna skrzynia biegów, 6-cio stopniowa do jazdy w przód (w pełni zsynchronizowana)  + bieg wsteczny |
| 17 | napęd na przednie koła |
| 18 | przesuwane prawe boczne drzwi z przesuwanym oknem |
| 19 | lewy panel boczny z przesuwanym oknem |
| 20 | wysuwany stopień schodowy w bocznych drzwiach dla pasażerów |
| 21 | tylne drzwi (klapa podnoszona do góry) |
| 22 | pokrycie podłogi z tworzywa PCV |
|  | Tapicerka welurowa w ciemnym kolorze i komplet dodatkowych pokrowców na siedzenia |
| 23 | pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego |
| 24 | przyciemnione szyby w tylnej części nadwozia |
| 25 | centralny zamek sterowany pilotem wraz z alarmem, immobiliser, 2 komplety kluczyków z pilotami |
| 26 | elektrycznie sterowane szyby przednie |
| 27 | elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka |
| 28 | chlapacze tył przód, komplet dywaników gumowych, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, dodatkowa gaśnica w przedziale pasażerskim, młotek do wybijania szyb, apteczka samochodowa, |
| 29 | termometr zewnętrzny; |
| 30 | siedzenie kierowcy podgrzewane z regulacjami: wzdłużna i wysokości wraz z podłokietnikami |
| 31 | wspomaganie układu kierownicy |
| 32 | regulowana kolumna kierownicy |
| 33 | klimatyzacja z nawiewem na przód i na tył (dwustrefowa z panelami o nawiewie dachowym do rzędu drugiego i trzeciego) |
| 34 | dodatkowy nawiew ciepłego powietrza na tył regulowany |
| 35 | systemy bezpieczeństwa typu: ABS, ESP lub równoważne |
| 36 | czujniki parkowania (4 czujniki w tylnym zderzaku) |
| 37 | poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażerów z przodu pojazdu |
| 38 | halogeny przeciwmgielne; |
| 39 | Automatycznie włączane światła do jazdy dziennej |
| 40 | Dodatkowe światło stop |
| 41 | Obręcze kół stalowe o średnicy min. 16 cali, Opony radialne letnie wzmocnione (C). |
| 42 | Dodatkowy komplet opon zimowych wraz z obręczami (opony radialne, wzmocnione (C) o tym samym rozmiarze co letnie) |
| 43 | koło zapasowe pełnowymiarowe z kluczem do wymiany |
| 44 | ogrzewanie tylnej szyby |
| 45 | radioodtwarzacz CD MP3 SD USB, sterowanie na kierownicy, z instalacją antenową i głośnikową - 4 głośniki; (oryginalne dla marki samochodu) |
| 46 | Zaczep holowniczy z przodu i z tyłu |
| 47 | Oznakowanie pojazdu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej zgodnie z przepisami – przód i tył |
| 48 | Przeglądy – co 2 lata lub co 40.000 km |
| 49 | Wymiana oleju – co rok lub co 40.000 km |

**Wymagania Zamawiającego**

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2016 lub 2017 roku, wolny od wad fizycznych i prawnych, roszczeń osób trzecich oraz posiadał kompletną dokumentację pojazdu niezbędna do jego rejestracji oraz eksploatacji.

Zamawiając wymaga, aby dostarczony samochód spełniał następujące wymagania:

1. Wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy,
2. Pojazd musi posiadać homologację (z wyłączeniem ciężarowej) na przewóz 9 (dziewięciu) osób oraz na przewóz osób niepełnosprawnych, umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami dopuszczenie pojazdów do ruchu,
3. Pojazd musi spełniać wymogi ***Rozporządzenia (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów* w zakresie emisji spalin.**
4. **Pojazd musi posiadać w języku polskim kartę pojazdu, instrukcję obsługi, instrukcję zabezpieczenia pasażera na wózku inwalidzkim, książkę serwisową i gwarancyjną oraz inne niezbędne dokumenty wymagane prawem.**

Zakup pojazdu został objęty dofinansowaniem ze środków PFRON w ramach **„Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D”.**

**Termin wykonania zamówienia**

1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie: **do dnia 10.02.2017** r.
2. Miejsce dostawy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnicach, ul Gdańska 18, 89-600 Chojnice.
3. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy min. 2 dni wcześniej.

**Płatności:**

Płatność z tytułu wykonania przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Nie przewiduje się płatności częściowych ani zaliczkowych.

**Gwarancja**

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie określony lub wynikający z przeznaczenia przedmiotu umowy.
2. Minimalne okresy gwarancji (nie krótsze niż oferuje producent):
3. 24 miesiące: na silnik, zespoły i podzespoły mechaniczne/ elektryczne/ elektroniczne (bez limitu kilometrów), na powłokę lakierniczą i wyposażenie,
4. 144 miesiące: na perforację nadwozia.

licząc od dnia sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego.

1. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy (bez nieprawidłowości).
2. W przypadku ujawnienia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji, Zamawiający ma prawo żądać ich nieodpłatnego usunięcia w terminie 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za wadę przedmiotu umowy również po upływie okresu gwarancji i rękojmi, o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji i rękojmi. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub braków w wyznaczonym terminie, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt Wykonawcy.

1. Wykonawca zapewnia 10 letni okres pełnej obsługi pogwarancyjnej pojazdu i wyposażenia oraz zabezpieczenie na ten czas dostaw części zamiennych i materiałów zużywalnych.

**Kontakt z Zamawiającym:**

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie wykonania przedmiotu zamówienia:

Tomasz Kamiński – e-mail: [t.kaminski@miastochojnice.pl](mailto:t.kaminski@miastochojnice.pl), tel. 52/3971800 w. 24.