# Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

1. **Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:**

***„Wycinka i pielęgnacja drzew i krzewów, na terenie miasta Chojnice nie objętych Planem zagospodarowania lasu komunalnego”***

1. **Zakres zamówienia obejmuje:**

* Ścinkę drzew piłą mechaniczną bez użycia podnośnika koszowego lub metody alpinistycznej o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm:
  + od 10 do 30 cm
  + od 31 do 60 cm
  + od 61 do 120 cm
  + od 121 do 180 cm
  + od 181 do 240 cm
  + od 241 do 300 cm
  + powyżej 300 cm
* Ścinkę drzew piłą mechaniczną przy użycia podnośnika koszowego lub metodą alpinistyczną o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm:
  + od 10 do 30 cm
  + od 31 do 60 cm
  + od 61 do 120 cm
  + od 121 do 180 cm
  + od 181 do 240 cm
  + od 241 do 300 cm
  + powyżej 300 cm
* Cięcia pielęgnacyjne (techniczne, sanitarne oraz usuwanie półpasożyta jemioły) w koronie drzew z zabezpieczeniem ran preparatami ochronnymi, przy użycia podnośnika koszowego lub metodą alpinistyczną, o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm:
  + od 10 do 30 cm
  + od 31 do 60 cm
  + od 61 do 120 cm
  + od 121 do 180 cm
  + od 181 do 240 cm
  + od 241 do 300 cm
  + powyżej 300 cm
* Frezowanie pni o obwodzie:
  + od 10 do 30 cm
  + od 31 do 60 cm
  + od 61 do 120 cm
  + od 121 do 180 cm
  + od 181 do 240 cm
  + od 241 do 300 cm
  + powyżej 300 cm
* Zabezpieczenie ubytku powierzchniowego na pniu poprzez uformowanie krawędzi rany i zabezpieczenie preparatami ochronnymi w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni.
* Założenie wiązania sztywnego w pniu lub konarze z materiałów stalowych pokrytych trwałą powłoką antykorozyjną.
* Założenie wiązania linowego, opasowego, atestowanego o wytrzymałości dopasowanej do masy wiązanych elementów drzewa o gwarancji trwałości minimum 8 lat długości do 10 m:
  + 2 tony
  + 4 tony
  + 8 ton
* Strzyżenie jednorocznych odrostów na drzewach o koronach formowanych   
  o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 130 cm:
  + od 10 do 30 cm
  + od 31 do 120 cm
  + powyżej 120 cm
* Cięcie żywopłotów twardych według jednostki miary za 1 m2 po wykonaniu obmiaru po cięciu.