**Załącznik nr 1.1 do Formularza oferty**

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Budowa z przebudową kolektorów deszczowych, zbiorników retencyjnych i rowów na terenie miasta Chojnice w ramach projektu pn. „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice - Człuchów”**

BI.271.23.2018

**Część II : Budowa kd wraz z odwodnieniem i odtworzeniem nawierzchni - ul. Łanowa, Towarowa, Al. Brzozowa, Sędzickiego, Dworcowa, Łużycka, Kaszubska, Angowicka.**

**Zakres rzeczowy realizowany ze środków Powiatu Chojnickiego:**

1. Aleja Brzozowa

Zakres budowy wpustów z odtworzeniem nawierzchni i korektą profilu:

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi, cięcie nawierzchni asfaltowej, rozebranie nawierzchni asfaltowej (pod wpusty i przykanaliki), rozebranie podbudowy, jednostronna wymiana krawężników z uwagi na ich zły stan techniczny, (wymiana krawężników po drugiej stronie drogi zostanie zrealizowana w trakcie budowy ścieżki rowerowej), wykopy umocnione pod rury (przykanaliki) oraz studnie wpustów, zasypanie rur oraz studni wpustów piaskiem/pospółką (wymiana gruntu), montaż rur osłonowych w miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą, wykonanie podbudowy z kruszywa pod nawierzchnię asfaltową (podbudowa z rozbiórki), wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej, wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej na całej szerokości drogi, wywóz gruzu.

1. Angowicka

Zakres budowy wpustów z odtworzeniem nawierzchni i korektą profilu:

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi, cięcie nawierzchni asfaltowej, rozebranie nawierzchni asfaltowej (pod wpusty i przykanaliki), rozebranie podbudowy, jednostronna wymiana krawężników z uwagi na ich zły stan techniczny, wykopy umocnione pod rury (przykanaliki) oraz studnie wpustów, zasypanie rur oraz studni wpustów piaskiem/pospółką (wymiana gruntu), montaż rur osłonowych w miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą, wykonanie podbudowy z kruszywa pod nawierzchnię asfaltową (podbudowa z rozbiórki), wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej, wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej na całej szerokości drogi, wywóz gruzu.

1. Dworcowa

Zakres budowy wpustów z odtworzeniem nawierzchni i korektą profilu:

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi, cięcie nawierzchni asfaltowej, rozebranie nawierzchni asfaltowej (pod wpusty i przykanaliki), rozebranie podbudowy, jednostronna wymiana krawężników z uwagi na ich zły stan techniczny (wymiana krawężników po drugiej stronie drogi zostanie zrealizowana w trakcie budowy ścieżki rowerowej), wykopy umocnione pod rury (przykanaliki) oraz studnie wpustów, zasypanie rur oraz studni wpustów piaskiem/pospółką (wymiana gruntu), montaż rur osłonowych w miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą, wykonanie podbudowy z kruszywa pod nawierzchnię asfaltową (podbudowa z rozbiórki), wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej, wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej na całej szerokości drogi, wywóz gruzu.

1. Towarowa

Zakres budowy wpustów z odtworzeniem nawierzchni i korektą profilu:

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi, cięcie nawierzchni asfaltowej, rozebranie nawierzchni asfaltowej (pod wpusty i przykanaliki), rozebranie podbudowy, jednostronna wymiana krawężników z uwagi na ich zły stan techniczny (wymiana krawężników po drugiej stronie drogi zostanie zrealizowana w trakcie budowy ścieżki rowerowej), wykopy umocnione pod rury (przykanaliki) oraz studnie wpustów, zasypanie rur oraz studni wpustów piaskiem/pospółką (wymiana gruntu), montaż rur osłonowych w miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą, wykonanie podbudowy z kruszywa pod nawierzchnię asfaltową (podbudowa z rozbiórki), wykonanie warstwy wiążącej asfaltowej, wykonanie warstwy ścieralnej asfaltowej na całej szerokości drogi, wywóz gruzu.