Znak sprawy AM.271.1.2018

**OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 30.000 EURO**

Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r., zgodnie z art. 4 pkt 8).

ROBOTY BUDOWLANE/DOSTAWY/USŁUGI – dostawa z montażem i demontażem

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miejski , ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice, woj. pomorskie, tel. 052 3971800, faks 052 3972194.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastochojnice.pl

**OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dzierżawa sztucznego lodowiska o wymiarach 10,0x30,0m wraz z infrastrukturą techniczną i wypoziomowaniem terenu pod lodowisko z montażem i demontażem na czas określony od 07.12.2018r do 10.03.2019r na działce nr 1464 w Chojnicach.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa sezonowego sztucznego lodowiska wraz z wyposażeniem dodatkowym, dostawą i montażem na terenie działki nr 1464 w Chojnicach na Starym Rynku, uruchomieniem i demontażem po zakończeniu okresu wynajmu.

1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę:
2. kompletnego mobilnego lodowiska o wymiarach min 10m x 30m umożliwiającego poprawne i niezawodne działanie systemu chłodniczego,
3. 1 szt. izolowanego i ocieplanego kontenera z przeznaczeniem kasę z okienkiem podawczym i regałem na łyżwy,
4. 70 par łyżew o numeracji wskazanej przez Zamawiającego,
5. podestów i gum pod ciągi komunikacyjne do kas i wejścia na lodowisko.
6. Zakres prac do wykonania których zobowiązuje się Wykonawca, obejmujących przedmiot umowy, dzieli się na następujące etapy:
7. transport kompletnego mobilnego lodowiska o wymiarach 10m x 30m wraz z elementami wskazanymi powyżej, od Wykonawcy do Zamawiającego i od Zamawiającego do Wykonawcy,
8. budowa infrastruktury powstającego obiektu tj.:
9. rozmieszczenie wszelkich urządzeń, maszyn, oświetlenia, kontenera i podpięcie go do sieci elektrycznej, podestów i gum pod ciągi komunikacyjne, które będzie zapewniało bezpieczeństwo użytkowników oraz funkcjonalność obiektu,
10. strefa zaplecza technicznego: budowa linii elektrycznej zasilającej obiekt przy wykorzystaniu podzespołów stanowiących własność zamawiającego, posadowienie kompaktowego agregatu chłodniczego i budowa przyłącza instalacji chłodniczej. Strefa zaplecza technicznego ze względów bezpieczeństwa powinna być zabezpieczona przed wejściem osób postronnych trwałym ogrodzeniem,
11. montaż i uruchomienie urządzeń instalacji chłodniczych,
12. budowa lodu - wytworzenie tafli lodu grubości minimum 4cm;
13. szkolenie minimum 5 osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie eksploatacji lodowiska oraz jego pielęgnacji i konserwacji,
14. bieżące serwisowanie i doradztwo techniczne, wymiana zużytych części,
15. demontaż kompletnego sztucznego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi.
16. Szczegółowy zakres wymagań technicznych urządzeń i maszyn będących przedmiotem umowy został określony w przeprowadzonym postępowaniu o wartości poniżej 30.000 euro i obejmuje:
17. Kompletne mobilne lodowisko:
18. wymiary 10m x 30 m,
19. charakter lodowiska - rekreacyjne/sezonowe,
20. typ lodowiska - demontowalne sztuczne lodowisko mrożone,
21. płyta lodowiska musi spełniać warunki techniczne pozwalające na korzystanie   
    z lodowiska przy temperaturze powietrza do + 10°C,

**Kompaktowy agregat chłodniczy**

1. wydajność chłodnicza dostosowana do powierzchni lodowiska,
2. moc ziębnicza agregatu nie mniej niż 90kW celem poprawnego mrożenia tafli lodowiska, dla warunków pracy agregatu w temperaturze powietrza zewnętrznego +10°C,
3. agregat musi posiadać pełen roboczy wsad czynnika chłodzącego R410A dopuszczonego do stosowania i posiadającego wszelkie niezbędne atesty i zezwolenia na stosowanie,
4. Wykonawca zapewnia, na swój koszt, czynnik chłodzący na ewentualne uzupełnienia w przypadku ubytków naturalnych powstałych w okresie normalnej pracy lodowiska oraz okoliczności wynikłych z winy Wykonawcy,
5. poziom ciśnienia akustycznego mierzonego z 10m nie był wyższy niż 55 dB;
6. wymiary urządzenia nie mogą przekraczać: długość 3500 mm, szerokość 2500 mm, wysokość 2600 mm,
7. waga urządzenia nie może przekraczać 2800kg,
8. obudowa agregatu - wysokoodporna na działanie warunków atmosferycznych,
9. agregat powinien posiadać oprogramowanie sterujące w taki sposób, aby służyło ono do ciągłego nadzoru nad parametrami pracy urządzenia,
10. agregat chłodniczy musi posiadać oznakowanie CE zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinien spełniać wymogi obowiązujących przepisów prawnych w tym norm i przepisów w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i ochrony środowiska.

**Orurowanie chłodnicze** - w wykonaniu dedykowanym dla płyty lodowiska o wymiarach 10m x 30m.

**Rekreacyjne bandy lodowiskowe**

1. o wysokości 1,2 m,
2. wyposażone w bramkę wejście/wyjście,
3. posiadające stojaki samoprzymarzające do tafli lodowiska, niewymagające stałego kotwienia do podłoża,
4. konstrukcja band musi być wykonana ze stali cynkowanej, a wypełnienie z płyt PEHD o grubości min.8 mm,
5. bandy wyposażone w dolną listwę okopową z PEHD w kolorze żółtym oraz górne pochwyty w kolorze niebieskim,

**Czynnik chłodniczy** -35% roztwór glikolu etylenowego –R410A

Wykonawca dostarczy i napełni instalację chłodniczą 35% roztworem glikolu etylenowego w ilości niezbędnej dla prawidłowej pracy układu. Wykonawca zapewni   
w okresie dzierżawy czynnik chłodzący w niezbędnej ilości do jego uzupełnienia   
w przypadku wystąpienia wycieków. W tym celu wykonawca zapewni odpowiedni rodzaj pojemników do jego magazynowania.

1. Podesty i maty gumowe - w ilości zabezpieczającej ciągi komunikacyjne pomiędzy kasą i wypożyczalnią łyżew, a wejściem na taflę lodowiska. Gumy ryflowane do chodzenia na łyżwach.
2. W ramach przedmiotu umowy wykonawca jest zobowiązany do:
3. Przeszkolenia osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi i użytkowania lodowiska z wyposażeniem dodatkowym oraz w zakresie pielęgnacji i konserwacji lodowiska - min. 5 osób,
4. Serwisu lodowiska i urządzeń w okresie dzierżawy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy. W ramach serwisu Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania awarii i wykonywania czynności serwisowych niezwłocznie, nie później niż do 24 godzin od ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie potwierdzone faksem lub e-mailem przez Zamawiającego. Wykonawca w okresie dzierżawy zobowiązany będzie także świadczyć na rzecz Zamawiającego doradztwo techniczne i inne w zakresie funkcjonowania lodowiska. W ramach serwisu lodowiska i urządzeń w okresie dzierżawy, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dokonać wymiany zużytych (w wyniku eksploatacji) części lub elementów pokrywając w całości związane z tym koszty, w tym koszty nowych części, nie później niż w terminie 24 godzin od ujawnienia potrzeby ich wymiany,

**CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:**

1. Zakończenie od dnia 10.03.2019r. od godz. 20:00 do czasu demontażu lodowiska, jednak nie później niż do dnia 15.03.2019r. do godz. 20:00

Ewentualnie - **warunki udziału w postępowaniu** oraz opis sposobu oceny ich spełniania a także informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dołączyć do oferty wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków zamawiającego

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie

**Kryterium oceny ofert:** najniższa cena

**Termin składania ofert:** do 30.11.2018 r. godzina 11.00.

miejsce: Urząd Miejski w Chojnicach, Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice - Biuro Podawcze - Informacja pok. 306.

**Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania:**

**- w przypadku braku środków**

**- z innych przyczyn**

Załączniki:

- Załącznik Nr 1– wzór umowy

- Załącznik Nr 2 -formularz oferty

- Załącznik Nr 3 - opis przedmiotu zamówienia

Burmistrz Miasta Chojnice