PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia                                                   j.m.        Poszcz          Razem	
1 		Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły - koryto 60/40 	m m	160		
				RAZEM	160	
2 		Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły - koryto 17/30 	m m	230		
				RAZEM	230	
3 		Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 2.5 mm2 układane w gotowych korytkach - przewód RG6 	m m	1500		
				RAZEM	1500	
4 		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewód YDY 3x1,5 	m m	500		
				RAZEM	500	
5 		Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - UTP 4x2x0,5 	m m	1000		
				RAZEM	1000	
6 		Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 ceg. - śr.rury do 25 mm	otw. otw.	10		
				RAZEM	10	
7 		Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.ze-
wnętrzna rury do 25 mm	przepust. przepust.	10		
				RAZEM	10	
8 		Montaż szafy krosowej 1	szt. szt.	1		
				RAZEM	1	
9 		Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt. szt.	1		
				RAZEM	1	
10 		Montaż zasilacza do 12 V DC/6.5 W - ZBP17 2	szt. szt.	6		
				RAZEM	6	
11 		Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah 2	szt. szt.	6		
				RAZEM	6	
12 		Montaż zasilacza - UPS 2500 VA 1	szt. szt.	1		
				RAZEM	1	
13 		Montaż obudowy o wielkości do 9 HE 0	szt. szt.	4

				RAZEM	4	
14 		Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/odbiornik transmisji
dwużyłowej sygnałów video 	szt. szt.	20		
				RAZEM	20	
15 		Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu 1	szt. szt.	3		
				RAZEM	3	
16 		Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - pulpit sterujący funkcjami kro-
sownicy - klawiatura 	szt. szt.	1		
				RAZEM	1	
17 		Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU 1	szt. szt.	3		
				RAZEM	3	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
18		Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU wewnętrzna 12	szt. szt.	34		
				RAZEM	34	
19 		Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna 1	szt. szt.	5		
				RAZEM	5	
20 		Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna obrotowa	szt. szt.	2		
				RAZEM	2	
21 		Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - obiektyw ze
zmienną ogniskową	szt.	7		
				RAZEM	7	
22 		Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wysokość powyżej 4 m 1	szt. szt.	7		
				RAZEM	7	
23 		Montaż wtyków na kablach współosiowych o sr.do 5 mm 28	szt. szt.	90		
				RAZEM	90	
24 		Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach 13	odc. odc.	34		
				RAZEM	34	
25		Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji wizji 13	linia linia	34		
				RAZEM	34	
26 		Wykonanie dokumentacji powykonawczej 1	szt. szt.	1		
				RAZEM	1	
27 d.1		Szkolenie obsługi 1	szt. szt.	1		
				RAZEM	1