P R Z E D M I A R / O B M I A R    R O B Ó T
 
 GIMNAZJUM NR 11 CHOJNICE UL.MŁODZIEŻOWA44..........................
 ROBOTY REMONTOWE...................................................
 SALA MUZYCZNA.......................................................
08/10/0006/001                                                                                     Str.  1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr poz.     Podstawa nakładu,  opis elementów  i  pozycji,  wyliczenie  ilości  robót|J.miary |  ILość    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                    0001 SALA MUZYCZNA-PRZYSTOSOWANIE(PIWNICA)                       |        |           |
|                         roboty rozbiórkowe,budowlane i instalacyjne                 |        |           |
============================================================================================================
|0010  KNR R  40103541000 WYKUCIE Z MURU OŚCIEŻNIC STAL.DRZWIOWYCH O POW.PONAD 2m2    |        |           |
|      1.28*2.07+1.47*2.05                                                      5.6631|        |           |
|                                              R a z e m ... m2                 5.6631| m2     |     5,6631|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0020 KNNR      303010100 ROZBIORKA KONSTRUKCJI Z CEGLY NA ZAPRAWIE WAPIENNEJ I       |        |           |
|                         CEMENTOWO WAPIENNEJ                                         |        |           |
|      ŚCIANKA Z TYNKIEM                                                              |        |           |
|      (2.29+1.67+2.97+2.16)*3.3*0.16                                           4.7995|        |           |
|      MINUS                                                                          |        |           |
|      -(1.28*2.07+1.47*2.05)*0.16                                             -0.9061|        |           |
|                                              R a z e m ... m3                 3.8934| m3     |     3,8934|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0030  KNR R  40108180500 ZERWANIE POSADZKI Z TWORZYW SZTUCZNYCH                      |        |           |
|      Z POM.PALARNI                                                                  |        |           |
|      3.13*(7.18-1.5)                                                         17.7784|        |           |
|      (3.13+2.16)*0.5*1.5                                                      3.9675|        |           |
|                                              R a z e m ... m2                21.7459| m2     |    21,7459|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0040  KNR R  40108070400 ZERWANIE POSADZEK LUB OKLADZIN Z MASY LASTRYKOWEJ           |        |           |
|      2.1*2.3                                                                  4.8300|        |           |
|                                              R a z e m ... m2                 4.8300| m2     |     4,8300|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0050  KNR R  40101060500 WYKOPY NIEUMOCN O SC.PION WEWNBUD-USUNIECIE Z PIWNIC GRUZU  |        |           |
|                         I ZIEMI BEZ WZGL NA KATEG                                   |        |           |
|      3.8934+21.7459*0.002+4.83*0.025+6.3*0.15                                 5.0026|        |           |
|                                              R a z e m ... m3                 5.0026| m3     |     5,0026|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0060  KNR R  40101081100 WYWIEZIENIE GRUZU SPRYZMOW.SAMOCH.SAMOWYŁADOW. NA ODL.1km   | m3     |     5,0026|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0070  KNR R  40101081200 WYWIEZIENIE GRUZU SPRYZMOW.SAMOCH.SAMOWYŁADOWCZYMI DODATEK  |        |           |
|                         ZA KAŻDY NASTĘPNY 1km PONAD 1km                             |        |           |
|                         R=  5,000   M=  5,000   S=  5,000                           | m3     |     5,0026|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0080Kal.własna           UTYLIZACJA GRUZU Z ROZBIÓREK                                |        |           |
|      5.0026*1.8                                                               9.0047|        |           |
|                                              R a z e m ...                    9.0047| T      |     9,0047|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0090  KNR W  40311330900 DEMONTAZ OPRAWY Z KLOSZEM KULISTYM  ZAWIESZANEJ             |        |           |
|      9+4                                                                     13.0000|        |           |
|                                              R a z e m ... szt               13.0000| szt    |    13,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0100  KNR R  404030502KI ROZEBRANIE PŁYTY ZELBETOWYCH O GRUB DO 15CM                 |        |           |
|      0.15*6.3*1.0                                                             0.9450|        |           |
|                                              R a z e m ... m3                 0.9450| m3     |     0,9450|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0110  KNR W  40310190200 WYKONANIE DROBNYCH KONSTRUKCJI  MASA  DO 5 KG               |        |           |
|                         DEMONTAŻ  SKRZYNEK BEZPIECZNIKOWYCH                        \|        |           |
|                         R=  0,400   M=  0,000   S=  0,400                           |        |           |
|      (1.4*2+1.2*5)*3.77*1.02                                                 33.8395|        |           |
|                                              R a z e m ... kg                33.8395| kg     |    33,8395|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0120  KNR W  216020104KI IZOLACJA RUROCIAGOW O SREDN.POW.191 MM WELNA MINERALNA GRUB.|        |           |
|                         DO  70 MM W OPLOCIE Z SIATKI TKANEJ-demontaż                |        |           |
|                         R=  0,700   M=  0,000   S=  0,900                           |        |           |
|      demontaż                                                                       |        |           |
|      3.14*0.3*11.8*2                                                         22.2312|        |           |
|                                              R a z e m ... m2                22.2312| m2     |    22,2312|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08/10/0006/001                                                                                     Str.  2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr poz.     Podstawa nakładu,  opis elementów  i  pozycji,  wyliczenie  ilości  robót|J.miary |  ILość    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0130  KNR W  216060402KI PLASZCZ GIPSOWO-KLEJOWY GRUB. 10 MM NA RUROCIAGU O SREDN.   |        |           |
|                         PONAD 108 MM-demontaż                                       |        |           |
|                         R=  0,700   M=  0,000   S=  0,900                           |        |           |
|      3.14*0.31*11.8*2                                                        22.9722|        |           |
|                                              R a z e m ... m2                22.9722| m2     |    22,9722|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0140  KNR W  217010405KI PRZEWODY WENT.Z BLACHY STALOW.CZARNEJ PROSTOKĄTNE TYP A/II  |        |           |
|                         1400ö1800mm OBWODU, UDZIAŁ KSZT.DO 35%  -demontaz           |        |           |
|                         R=  0,500   M=  0,000   S=  0,900                           |        |           |
|      (0.64+0.3)*2*(0.9+0.4)                                                   2.4440|        |           |
|                                              R a z e m ... m2                 2.4440| m2     |     2,4440|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                    0002 SALA MUZYCZNA-PRZYSTOSOWANIE(PIWNICA)                       |        |           |
|                         roboty murowe-korytarz przedłużenie z wykończeniem          |        |           |
============================================================================================================
|0150  KNR W  20201080300 SCIANY BUD. 1-KONDYGN. WYSOK. DO 4,5 M Z BLOCZKOW Z BET.    |        |           |
|                         KOMORKOWEGO DLUG. 59 CM-GR. SCIAN 24 CM                     |        |           |
|      (2.1*2.65-1.1*2.1)                                                       3.2550|        |           |
|                                              R a z e m ... m2                 3.2550| m2     |     3,2550|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0160  KNR W  20201320200 OTWORY W SCIANACH GRUB. 1 CEGLY Z CEGIEL POJED. BLOCZKOW I  |        |           |
|                         PUSTAKOW NA DRZWI,DRZWI BALKONOWE I WROTA                   | szt    |     1,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0170  KNR W  20201320500 ULOZENIE NADPROZY PREFABRYKOWANYCH                          |        |           |
|      1.5*2                                                                    3.0000|        |           |
|                                              R a z e m ... m                  3.0000| m      |     3,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0180  KNR W  20208030300 TYNKI ZWYKLE III KAT.SCIAN I  SLUPOW WYKON.RECZNIE          |        |           |
|      (2.1*2.65-1.1*2.1)*2                                                     6.5100|        |           |
|                                              R a z e m ... m2                 6.5100| m2     |     6,5100|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0190  KNR W  20208080500 TYNKI III I IV KAT.OSCIEZY SZER. DO 15 CM OTWOROW PONAD 3   |        |           |
|                         M2 WYK.RECZNE                                               |        |           |
|      (1.1+2.05*2)*0.15                                                        0.7800|        |           |
|                                              R a z e m ... m2                 0.7800| m2     |     0,7800|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0200  KNR W  20220110200 TYNKI WEW.I GLADZIE Z GIPSU   GRUB.3 MM SCIAN TYNKOWANYCH   |        |           |
|      (2.1*(2.65+0.35)-1.1*2.05)*2                                             8.0900|        |           |
|                                              R a z e m ... m2                 8.0900| m2     |     8,0900|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0210  KNR W  202102704KI DRZWI PŁYC.ZEWN.PEŁNE 2-SKRZYDŁOWE PONAD 1,5m2              |        |           |
|      1.1*2.1                                                                  2.3100|        |           |
|                                              R a z e m ... m2                 2.3100| m2     |     2,3100|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0220  KNR R  40107050200 WYKON.PASÓW Z TYNKU NA MURACH Z CEGIEŁ LUB ŚCIAN.Z BET.POKR.|        |           |
|                         BRUZDY ZAMUR.CEGŁAMI LUB DACHÓW.,SZER.PASA DO 30cm          |        |           |
|      3.27*3                                                                   9.8100|        |           |
|                                              R a z e m ... m                  9.8100| m      |     9,8100|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                    0003 SALA MUZYCZNA-PRZYSTOSOWANIE(PIWNICA)                       |        |           |
|                         Podłoża i posadzki                                          |        |           |
============================================================================================================
|0230  KNR R  40102030100 UZUPEŁNIENIE BETONEM W ELEMEN.NIEZBROJ.-ŁAW I STÓP FUNDAMEN.|        |           |
|      1.15*4*2*0.06                                                            0.5520|        |           |
|      6.3*1.0*0.1                                                              0.6300|        |           |
|                                              R a z e m ... m3                 1.1820| m3     |     1,1820|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0240  KNR R  40102070300 WYPEŁNIENIE BRUZD ŻWIROBETONEM-PRZEK.0,03ö0,045m2 BEZ DESK. |        |           |
|                         I STEMPL.                                                   |        |           |
|      2.29+1.7+3+2.2                                                           9.1900|        |           |
|                                              R a z e m ... m                  9.1900| m      |     9,1900|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0250      MAT   01010100 CZYSZCZENIE RĘCZNE POWIERZCHNI BETONOWYCH POZIOMYCH         |        |           |
|                         PODŁOŻA ISTNIEJACEGO                                        |        |           |
|      1.33*4.02+1.6*3.34+3.13*9.61                                            40.7699|        |           |
|      7.46*7.72-1.45*0.4+3.6*0.4                                              58.4512|        |           |
|                                              R a z e m ... m                 99.2211| m2     |    99,2211|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0260  KNR R  20211340101 GRUNTOWANIE PODŁOŻY POZIOMYCH PREPARATAMI GRUNTUJACYMI      |        |           |
|      40.77+58.451                                                            99.2210|        |           |
|                                              R a z e m ... m2                99.2210| m2     |    99,2210|

08/10/0006/001                                                                                     Str.  3
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr poz.     Podstawa nakładu,  opis elementów  i  pozycji,  wyliczenie  ilości  robót|J.miary |  ILość    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0270  KNR R  20211320100 WARSTWA WYROWN. POD POSADZKI Z ZAPRAWY SAMOPOZ.-GRUB 5 CM   |        |           |
|      40.77+58.451                                                            99.2210|        |           |
|                                              R a z e m ... m2                99.2210| m2     |    99,2210|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0280  KNR R  20211320200 WARSTWA WYROWN. POD POSADZKI Z ZAPRAWY SAMOPOZ.-ZMIANA GRUB.|        |           |
|                         O 1 CM                                                      |        |           |
|                         R=  2,500   M=  2,500   S=  2,500                           | m2     |   -99,2210|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0290  KNR R  20211120100 POSADZKA Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z WARSWTA IZOLACJYJNA RULONO- |        |           |
|                         WYCH"ACUSTICK FLOOR"                                        | m2     |    99,2210|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0300  KNR R  20211120900 ZGRZEWANIE WYKLADZIN RULONOWYCH                             | m2     |    99,2210|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0310  KNR R  20211130800 LISTWY PRZYSCIENNE DREWNIANE                                |        |           |
|      9.32+10.59+0.4+9.62+3.14+3.05+0.4+1.45+3.76+0.28+4.02+1.33+7.36         54.7200|        |           |
|                                              R a z e m ... m                 54.7200| m      |    54,7200|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                    0004 SALA MUZYCZNA-PRZYSTOSOWANIE(PIWNICA)                       |        |           |
|                         SUFITY PODWIESZONE                                          |        |           |
============================================================================================================
|0320  KNR W  20220050300 OKLADZINY STROPOW PLYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI NA RUSZCIE    |        |           |
|                         METALOWYM-PODWOJNYM PODWIESZONYM                            |        |           |
|      1.34*4.1+1.34*0.5                                                        6.1640|        |           |
|                                              R a z e m ... m2                 6.1640| m2     |     6,1640|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0330  KNR W  202270201KI SUFITY PODWIESZONE O KONSTRUKCJI METALOWEJ Z WYPELNIENIEM   |        |           |
|                         PLYTAMI AKUSTYCZNYMI                                        |        |           |
|      10.67*9.3-1.45*0.46-5.03*0.27                                           97.2059|        |           |
|                                              R a z e m ... m2                97.2059| m2     |    97,2059|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0340  KNR R  202200504KI OKLADZINY Z PLYT GIPSOWYCH DEKORACYJNYCH NA STROPACH NA RUSZ|        |           |
|                         TACH DREWNIANYCH LUB METALOWYCH                             |        |           |
|      1.34*4.1+1.34*0.5                                                        6.1640|        |           |
|                                              R a z e m ... m2                 6.1640| m2     |     6,1640|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                    0005 SALA MUZYCZNA-PRZYSTOSOWANIE(PIWNICA)                       |        |           |
|                         OBUDOWA RUR                                                 |        |           |
============================================================================================================
|0350  KNR G  03401011100 IZOLACJA RUROCIĄGÓW fi 28ö48mm, OTUL.THERMAFLEX FRZ GR.20mm,|        |           |
|                         IZOL.1-WARSTWOWA                                            |        |           |
|      (9.32*3+3*15.1)                                                         73.2600|        |           |
|                                              R a z e m ... m                 73.2600| m      |    73,2600|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0360  KNR G  03401011100 IZOLACJA RUROCIĄGÓW fi 28ö48mm, OTUL.THERMAFLEX FRZ GR.20mm,|        |           |
|                         IZOL.1-WARSTWOWA                                            |        |           |
|      FI 32                                                                          |        |           |
|      (9.32*4)                                                                37.2800|        |           |
|                                              R a z e m ... m                 37.2800| m      |    37,2800|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0370  KNR R  20215120200 MALOWANIE DWUKROTNE RUR STALOWYCH GAZOWYCH SRED.80 MM       |        |           |
|                         FARBA OLEJNA                                                |        |           |
|      9.32                                                                     9.3200|        |           |
|                                              R a z e m ... m                  9.3200| m      |     9,3200|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0380  KNR R  20215120100 MALOWANIE FARBA OLEJNA RUR O SREDNICY 50 MM FARBA OLEJNA    |        |           |
|                         DWUKROTNIE                                                  |        |           |
|      ŚR.32                                                                          |        |           |
|      11.8*2                                                                  23.6000|        |           |
|      GAZOWA                                                                         |        |           |
|      7.32+2.3                                                                 9.6200|        |           |
|                                              R a z e m ... m                 33.2200| m      |    33,2200|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0390  KNR R  40112122300 MALOW.2-KROTNE ELEM.METAL.;GRZEJNIKÓW RUROWO-ŻEBROWYCH FARBĄ|        |           |
|                          OLEJNĄ                                                     |        |           |
|      (2.5*3)*2                                                               15.0000|        |           |
|                                              R a z e m ... m                 15.0000| m      |    15,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0400  KNR R  50807011100 MONTAZ KRATEK WENTYLACYJNYCH                                | szt    |     2,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08/10/0006/001                                                                                     Str.  4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr poz.     Podstawa nakładu,  opis elementów  i  pozycji,  wyliczenie  ilości  robót|J.miary |  ILość    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                    0006 SALA MUZYCZNA-PRZYSTOSOWANIE(PIWNICA)                       |        |           |
|                         ROBOTY ELEKTRYCZNE                                          |        |           |
============================================================================================================
|0410  KNR W  40310010400 WYKUWANIE RECZNE BRUZD W PODLOZU GIPS,TYNK,GAZO-BETON,DLA   |        |           |
|                         PRZEW.WTYNKOWYCH                                            | m      |    10,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0420  KNR W  40310110700 RECZ.WYKUCIE WNEKI W PODLOZU  CEGL.,OBJ DO 0,10 DM3         |        |           |
|                         POD PUSZKI WTYKOWE                                          | szt    |     3,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0430 KNNR      502060100 PRZEWODY KABELKOWE PRZ.DO 7,5mm2 UKŁADANE N.T. W PODŁOŻU BET|        |           |
|                         ONOWYM 3*1.5mm2                                             | m      |    40,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0440 KNNR      502050100 PRZEWODY KABELK.UKŁAD.P.T.W GOTOWYCH BRUZDACH PRZ.DO 7,5 MM2|        |           |
|                          PODŁOŻE N/BETON. 3*1.5                                     | m      |    10,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0450  KNR W  50803030100 MONTAZ NA GOTOWYM PODLOZU PUSZEK Z TWORZYW SZTUCZ.MOCOWANE  |        |           |
|                         BEZSR. 3-WYLOT.DO PRZEWODU 2,5MM2                           | szt    |     3,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0460  KNR W  50803090300 MONTAZ GNIAZD WTYCZKOWYCH Z PODLACZENIEM 2-B Z UZIEM.P.T.   |        |           |
|                         PRZEL. PODWOJNE                                             | szt    |     3,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0470  KNR W  40303070600 WYMIANA PRZYLACZ.SWIECZ.SZEREG SCHODOWY LUB KRZYZ.P/T W PUSZ| szt    |     2,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0480  KNR W  50805111900 MONTAZ OPRAW SWIETLOWKOWYCH Z BLACH.STAL.Z KLOSZEM Z TWORZYW|        |           |
|                          SZTUCZ.PRZYKREC.4X4OWi wym.60*60                           | szt    |    12,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0490  KNR R  40312020100 SPRAWDZENIE I POMIAR KOMPLETNEGO OBWODU ELEKTR.1 FAZA       | szt    |     6,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0500  KNR R  40107050700 WYKON.PASÓW TYNKU NA MURACH Z CEGIEL LUB ŚCIAN.BETON.POKRYW.|        |           |
|                         BRUZDY Z PRZEWOD.ELEKTR.,SZER.PASA DO 10cm                  | m      |    10,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                    0007 SALA MUZYCZNA-PRZYSTOSOWANIE(PIWNICA)                       |        |           |
|                         TYNKI WEWN.GŁADZIE,MALOWANIA,UZUPEŁNIENIA                   |        |           |
============================================================================================================
|0510  KNR R  40103040100 UZUPELNIENIE ŚCIAN LUB ZAMUROWANIE OTWORÓW CEGŁAMI NA ZAPR. |        |           |
|                         CEM-WAPIENNEJ                                               |        |           |
|      0.7*03*0.38                                                              0.7980|        |           |
|                                              R a z e m ... m3                 0.7980| m3     |     0,7980|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0520  KNR R  40107060500 UZUPEŁ.TYNKU W MIEJSC.ZAMUROW.CEGŁ.PUSTAK.CERAM.LUB ZABETON.|        |           |
|                         NA ŚCIANACH POW.MIEJSCA DO 0,25m2,TYNK CEM.WAP.III          | szt    |     2,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0530  KNR R  40107090500 UZUPEŁ.TYNKÓW NA PODŁOŻ.Z CEGŁY,PUSTAKÓW CERAM.,BETONU;TYNKI|        |           |
|                          Z ZAPR.CEMENT.-WAP.NA ŚCIANIE POW.OTYNKOW.DO 0,5m2         | szt    |     6,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0540  KNR R  40112020900 ZESKROBANIE I ZMYCIE STAREJ FARB.KLEJ.W POMIESZCZ.O POWIERZ.|        |           |
|                         PODŁOGI PONAD 5m2                                           |        |           |
|      3.25*(9.32+8.35+0.4+0.16+9.63+3.13+3.05+0.4+1.45+3.76+0.27+4.02)       142.8050|        |           |
|      3.25*(1.33+7.36)                                                        28.2425|        |           |
|                                              R a z e m ... m2               171.0475| m2     |   171,0475|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0550  KNR R  20211340201 GRUNTOWANIE PODŁOŻY PIONOWYCH PREPARATAMI GRUNTUJACYMI      | m2     |   171,0480|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0560  KNR W  20220110200 TYNKI WEW.I GLADZIE Z GIPSU   GRUB.3 MM SCIAN TYNKOWANYCH   | m2     |   171,0480|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0570  KNR W  20220110700 DODATEK ZA POGRUBIENIE TYNKOW GIPS.O 2 MM-SCIAN             |        |           |
|                         R=  2,000   M=  2,000   S=  2,000                           | m2     |   171,0480|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0580  KNR W  20215100300 MALOWANIE FARBA EMULSYJNA 2-KROTNIE Z GRUNTOWANIEM PODLOZY  |        |           |
|                         GIPSOWYCH                                                   | m2     |   171,0480|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0590  KNR W  20215100600 MALOWANIE FARBA EMULSYJNA 2-KROTNIE Z GRUNTOWANIEM PLYT     |        |           |
|                         GIPSOWYCH SPOINOW.,SZPACHL.-DOD.ZA KAZDE DALSZE MALOWANIE   | m2     |   171,0480|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0600  KNR R  20209250100 OSŁONY OKIEN FOLIĄ POLIETYLENOWĄ                            |        |           |
|      1.47*0.87*4+1.77*0.95*4                                                 11.8416|        |           |
|                                              R a z e m ... m2                11.8416| m2     |    11,8416|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0610  KNR R  21007060300 WYPELNIANIE STUDNI PIASKIEM                                 |        |           |
|                         I KANAŁU NAWIEWNEGO                                         |        |           |
|      3.14*0.4*0.4*1                                                           0.5024|        |           |

08/10/0006/001                                                                                     Str.  5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Nr poz.     Podstawa nakładu,  opis elementów  i  pozycji,  wyliczenie  ilości  robót|J.miary |  ILość    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      1*0.85*6.3                                                               5.3550|        |           |
|                                              R a z e m ... m3                 5.8574| m3     |     5,8574|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0611  KNR R  20208220600 LICOWANIE ŚCIAN PŁYTKAMI GLAZUROWANYMI 15x15cm              |        |           |
|      FARTUCH PRZY UMYWALCE                                                          |        |           |
|      1.5*1.5                                                                  2.2500|        |           |
|                                              R a z e m ... m2                 2.2500| m2     |     2,2500|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                    0008 SALA MUZYCZNA-PRZYSTOSOWANIE(PIWNICA)                       |        |           |
|                         INSTALACJA C.O.                                             |        |           |
============================================================================================================
|0620 KSNR P    804230200 DEMONTAZ GRZEJNIKA Z RURY STALOWEJ GLADKIEJ O DLUGOSCI      |        |           |
|                         2,5-5,0 M                                                   | szt    |     2,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0630  KNR W  21504180706 GRZEJNIK STALOWY 2-PLYTOWY WYSOK. DO 900 MM DLUGOSC 1200 MM | szt    |     6,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0640  KNR W  21504120200 ZAWOR GRZEJNIKOWY D 15 MM                                   | szt    |     6,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0650  KNR W  21504120200 GŁOWICE GRZEJNIKOWE D 15 MM                                 | szt    |     6,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0660  KNR W  21504120200 ZAWOR GRZEJNIKOWY D 15 MM                                   | szt    |     6,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0670  KNR W  21504270100 RURY STALOWE PRZYLACZNE D 15 MM O POLACZENIU NA GWINT DO    |        |           |
|                         GRZEJNIKOW ZELIWNYCH,STALOWYCH,ALUMINIOWYCH                 | kpl.   |     6,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0680  KNR W  21504020100 RUOCIAGI STALOWE NA SCIANACH  BUDYNKU D 15 MM-POL.GWINTOWANE| m      |    10,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                    0009 SALA MUZYCZNA-PRZYSTOSOWANIE(PIWNICA)                       |        |           |
|                         ROBOTY WOD-KAN.                                             |        |           |
============================================================================================================
|0690  KNR R  40202300800 DEMONTAZ RUROCIAGU Z PCW O SRED.  75-110 MM NA SCIANACH BUD.| m      |     3,3000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0700  KNR W  21502070300 RUROCIAGI Z PVC D 110 MM NA SCIANACH BUD.   MIESZKALNYCH    |        |           |
|                         O POLACZENIACH WCISKOWYCH                                   |        |           |
|      2*1.5+3.3                                                                6.3000|        |           |
|                                              R a z e m ... m                  6.3000| m      |     6,3000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0710  KNR R  40102100200 WYKUCIE BRUZD POZIOMYCH LUB PIONOWYCH W ELEM.Z BET.ŻWIROWEGO|        |           |
|                          BRUZDY PRZEK.DO 0,040m2                                    |        |           |
|      BRUZDA 15*20CM                                                                 | m      |     1,5000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0720  KNR R  40102070300 WYPEŁNIENIE BRUZD ŻWIROBETONEM-PRZEK.0,03ö0,045m2 BEZ DESK. |        |           |
|                         I STEMPL.                                                   | m      |     1,5000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0730  KNR R  20220040100 OBUDOWA NA RUSZTACH POJEDYNCZYCH SLUPOW JEDNOWARSTWOWA 55-01|        |           |
|      0.45*(1.5+3.3)                                                           2.1600|        |           |
|                                              R a z e m ... m2                 2.1600| m2     |     2,1600|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0740  KNR W  215022905KI ZLEWOZMYWAKI Z BLACHY NA SZAFCE                             | szt    |     1,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0750  KNR W  21502180200 SYFON Z TWORZYWA SZTUCZNEGO D 50 MM POJEDYNCZY              | szt    |     1,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0760  KNR W  21501370200 BATERIA UMYWALKOWA LUB ZMYWAKOWA STOJACA                    | szt    |     1,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0770  KNR W  21502070100 RUROCIAGI Z PVC D  50 MM NA SCIANACH BUD.   MIESZKALNYCH    |        |           |
|                         O POLACZENIACH WCISKOWYCH                                   | m      |     2,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0780  KNR W  21501050100 RUROCIAGI STALOWE OCYNKOWANE POLACZENIA GWINTOWANE NA SC.   |        |           |
|                         BUDYNK.MIESZK.D 15 MM                                       | m      |     4,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|0790  KNR W  215014301KI URZADZENIA DO PODGRZEWANIA WODY                             | kpl.   |     1,0000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
============================================================================================================
 * Koniec wydruku *                      Autor programu:"LIKAR" s.c.  80-392 GDANSK tel(0-58) 55-67-324
 
        Opis  wydawnictw
 R - ORGBUD         W - WACETOB
 P - POLCEN         S - PROMOCJA
 B - BRANŻOWE       I - INSTAL
 G - IGM W-WA
 TP - TELEKOMUNIKACJA POLSKA