Chojnice, 13.06.2018 r.

KM. 271.29.2018

 **Urząd Miejski w Chojnicach działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice**  udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące zamówienia o wartości nie przekraczającej 30.000 euro na: „Dostawę i montaż 2 sztuk parkometrów”

**Pytanie nr 1**

Prosimy o podanie nazwy, producenta obecnie zamontowanych parkomatów, które mają zostać zdemontowane.

Odpowiedź:

MBS Computergraphik Sp. z o.o. , parkomaty typu Z – 1 .

**Pytanie nr 2**

Zamawiający wymaga montażu nowych parkomatów na „istniejącym module fundamentowym”, wnosimy o podanie wszystkich wymiarów fundamentów oraz załączenie rysunku i zdjęcia mocowania parkomatu do fundamentu.

Odpowiedź :

540 cm

330 cm

W chwili obecnej parkomaty są zamontowane na istniejącym module fundamentowym i nie ma możliwości wykonania dokumentacji fotograficznej mocowania parkomatu do fundamentu.



**Pytanie nr 3**

Czy wszystkie formalności związane z montażem parkomatów zostały dopełnione lub zostaną dopełnione przez Zamawiającego.

Odpowiedź :

Zamawiający nie rozumie pytania. Montaż (wymiana) parkomatu z własnym zasilaniem, zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz.U.2017.1332 t.j) nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi do skarbca w przedniej, dolnej części parkomatu? W jakim celu Zamawiający wymaga konkretnego rozmieszczenia dostępu do części kasowej, które posiada tylko jeden producent oferujący urządzenia na terenie kraju? Obecnie zapisy mocno podwyższają zasadę uczciwej konkurencji i nie pozwalają innym oferentom ma wzięcie udziału w postepowaniu.

Odpowiedź :

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania drzwi do skarbca w innej lokalizacji niż podanej w warunkach technicznych.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie parkomatu w obudowie troszkę większej niż wskazana w warunkach technicznych , ale nie przekraczającej 50 cm szerokości?

Odpowiedź :

Tak.

BURMISTRZ

 dr Arseniusz Finster